{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["List1","List2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":14,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":3,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"List1","index":0,"n_rows":721,"n_cols":11,"rows_kept":721,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[509,1,509,3],[502,1,502,3],[504,1,504,3],[506,1,506,3],[508,1,508,3],[558,1,558,3],[555,1,555,3],[516,1,516,3],[510,1,510,3],[505,1,505,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null," "]
{"$rows_empty":32}
[null," Objekt:  POKOPALIŠKA VEŽICA V AVČAH"]
[]
[]
[null,null,"  Priloga 1:"]
[null,null,"   PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDIZMERAMI  "]
[null,null,"   ZA GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA"]
[]
[]
[]
[null,"Opomba: Zahteva iz kulturnovarstvenih pogojev ZVKD, da je potrebno pred pripravljalnimi deli"]
[null,"(pred odrivom humusa) izvesti predhodno arheološko sondiranje, ni ovrednotena  v"]
[null,"popisu gradbeno obrtniških del."]
[]
[]
["A)","GRADBENA DELA"]
[null," "]
["I.","ZEMELJSKA   DELA",null,null,null,"cena € za enoto","cena € za količino"]
[]
["1.","Geodetska zakoličba objekta"]
[null,"kd",1,null,null,null,0]
[]
["2.","Strojni površinski odriv humusa na  začasno deponijo"]
[null,"m3",240,"cca",null,null,0]
[]
["3.","Strojni široki izkop gradbene jame,"]
[null,"zemljina III.ktg., z odvozom na gradbiščno deponijo."]
[null,"m3",118,"cca",null,null,0]
[]
["4.","Planiranje in utrjevanje planuma gradbene jame"]
[null,"ter izvedba zbitosti osnovnega terena"]
[null,"m2",270,null,null,null,0]
[]
["5.","Dobava in izvedba tamponske blazine pod temelji objekta "]
[null,"in na območju parkirišča (izravnava kotanje naravnega terena)"]
[null,"in sicer v slojih tampona po 20cm. Vsak sloj je potrebno nabiti"]
[null,"do modula stisljivosti 100MPa."]
[null,"Za vsak sloj je potreno izvesti meritve doseženega modula stisljivosti"]
[null,"m3",188,null,null,null,0]
[]
["6.","Dobava in vgradnja drenažnega zasutja med temelji"]
[null,"m3",27.5,null,null,null,0]
[]
["7.","Dobava in vgrajevanje tampona pod talno ploščo, v sloju cca 20cm."]
[null,"m3",19.3,null,null,null,0]
[]
["8.","Zasip z materialom od izkopa  - prilagoditev prežine"]
[null,"komplet z utrjevanjem v plasteh."]
[null,"m3",90,"cca",null,null,0]
[]
["9.","Odvoz odvečnega materiala od izkopa,"]
[null,"z nakladanjem, na stalno urejeno deponijo do 5 km"]
[null,"vključno s takso"]
[null,"m3                    ",0,"cca",null,null,0]
[]
[null,"SKUPAJ ZEMELJSKA DELA",{"$nulls":4},0]
[]
[]
[{"$nulls":5},"cena € za enoto","cena € za količino"]
["II.","BETONSKA DELA"]
[]
["1.","Dobava in vgrajevanje betona C20/25 preseka 0,08 do"]
[null,"0,12m3/m2-m1  (podložni betoni pod temelji)"]
[null,"m3",3.3,null,null,null,0]
[]
["2.","Dobava in vgrajevanje betona C20/25 preseka  "]
[null,"od 0,2 0 do 0,30 m3/m1  (temelji in nastavki)"]
[null,"m3",12.5,null,null,null,0]
[]
["3.","Dobava in vgrajevanje betona C20/25 preseka "]
[null,"0,08 do 0,12m3/m2-m1 (AB talna plošča )"]
[null,"m3",6.3,null,null,null,0]
[null,"m3",3.1,"ob objektu v naklonu",null,null,0]
[null,"m3",0.2,"v naklonu ob pokopal. zidu",null,null,0]
[]
["4.","Dobava in vgrajevanje betona C25/30 preseka do 0,12m3/m1"]
[null,"m3",0.9," vertikalne vezi",null,null,0]
[null,"m3",2.9," nosilci, hori. vezi",null,null,0]
[]
["5.","Dobava in vgrajevanje armature S400 do fi 12 mm"]
[null,"kg",620,null,null,null,0]
[]
["6.","Dobava in vgrajevanje armature S400 nad fi 12 mm"]
[null,"kg",200,null,null,null,0]
[]
["7.","Dobava in vgrajevanje armaturnih mrež S500"]
[null,"teže do 3 kg/m2"]
[null,"kg",910,null,null,null,0]
[]
["8.","Dobava in izdelava vertikalnih AB zaključkov zidu ob"]
[null,"vratnih oprtinah 15/20cm in 15/12cm"]
[null,"armiranih s 4x fi 12+stremena fi 6/20"]
[null,"m1",14.3,null,null,null,0]
[]
[null,"SKUPAJ BETONSKA DELA",{"$nulls":4},0]
[]
[]
[]
["III.","ZIDARSKA DELA",null,null,null,"cena € za enoto","cena € za količino"]
[]
["1.","Dobava in zidanje zidov z modularnim blokom M20,"]
[null,"komplet z napravo malt in notranjimi prenosi"]
[null,"m3",25,null,null,null,0]
[]
["2.","Pozidava med špiravci po montaži strešne konstrukcije"]
[null,"na čelni strani"]
[null,"m1",14.4,null,null,null,0]
[]
["3.","Dobava in zidanje predelnih sten z opečnim votlakom"]
[null,"za predel. stene deb. 8cm"]
[null,"m2",2.8,null,null,null,0]
[]
["4.","Dobava in zidanje predelnih sten z opečnim votlakom"]
[null,"za predel. stene deb. 12cm"]
[null,"m2",17.4,null,null,null,0]
[]
["5.","Dobava in naprava horizontalne hidroizolacije pod zidovi "]
[null,"v sestavi 1x hladni bitum. premaz (Ibitol) +"]
[null,"1x varjen bitum. trak (Izotekt V3). Trakovi širine 50cm"]
[null,"m1",0,null,null,null,0]
[]
["6.","Dobava in naprava horizontalne hidroizolacije pod zidovi "]
[null,"v sestavi 1x hladni bitum. premaz (Ibitol) +"]
[null,"1x varjen bitum. trak (Izotekt ). Trakovi širine 33cm"]
[null,"m1",53.1,null,null,null,0]
[]
["7.","Dobava in naprava horizontalne hidroizolacije tlaka v"]
[null,"sestavi 1x hladni bitum. premaz (Ibitol) +"]
[null,"1x varjen bitum. trak (Izotekt ). "]
[null,"m2",39.5,null,null,null,0]
[]
["8.","Dobava in naprava horizontalne hidroizolacije tlaka"]
[null,"z dvakratnim premazom cementne hidroizolacije (npr. Hidroizol)"]
[null,"m2",44.1,null,null,null,0]
[]
["9.","Dobava in naprava vetrikalne hidroizolacije zidov v"]
[null,"sestavi 1x hladni bitum. premaz +1x varjen bitum. trak"]
[null,"m2",25.9," cokel fasade",null,null,0]
[]
["10.","Naprava notranjih grobih in finih ometov opečnih sten"]
[null,"skupaj s cemntnim obrizgom. "]
[null,"Komplet z napravo malt in prenosi"]
[null,"m2",126.4,null,null,null,0]
[]
["11.","Naprava izravnalnega grobega ometa"]
[null,"sten skupaj s cementnim obrizgom. "]
[null,"Komplet z napravo malt in prenosi"]
[null,"m2",65.1,null,null,null,0]
[]
["12.","Naprava notranjega ometa stene (v poslovilnem prostoru):"]
[null,"cementni obrizg + prvi sloj grobega ometa +"]
[null,"drugi sloj grobega ometa v katerem so vdelani utori"]
[null,"(reljef pod etajlu - glej grafične priloge) + fini omet"]
[null,"m2",23.6,null,null,null,0]
[]
["13.","Izdelava ornamentnih utorov v stenskem ometu"]
[null,"m1",6.3," širine 10cm",null,null,0]
[null,"m1",6.2," širine 15cm",null,null,0]
[]
["14.","Dobava in montaža kombi plošče deb. 5cm"]
[null,"ob kapni legi (v poslovilnem prostoru)"]
[null,"vključno z rabiciranjem pred izvedbo ometov"]
[null,"m2",1.9,null,null,null,0]
[]
["15.","Dobava in izdelava plavajočega tlaka v sestavi:"]
[null,"toplotna izolacija - stiropor (npr. Fragmat EPS) d=6cm +"]
[null,"tesnilna folija + armiran cementni estrih d=7cm"]
[null,"m2",33.3,null,null,null,0]
[]
["16.","Dobava in izdelava plavajočega tlaka v sestavi:"]
[null,"toplotna izolacija - stiropor (npr. Fragmat EPS) d=4cm +"]
[null,"tesnilna folija + armiran cementni estrih d=5cm"]
[null,"m2",6.2,null,null,null,0]
[]
["17.","Dobava in izdelava cementnega estriha deb. 4cm"]
[null,"m2",44.1," pod kamnom ob objektu",null,null,0]
[null,"m2",23.8," pod kamnom ob pokopal. zidu",null,null,0]
[]
["18.","Dobava in montaža gasilnega aparata S6"]
[null,"kd",1,null,null,null,0]
[]
[null,"SKUPAJ ZIDARSKA DELA",{"$nulls":4},0]
[]
[{"$nulls":5},"cena € za enoto","cena € za količino"]
[]
["IV.","TESARSKA DELA"]
[]
["1.","Dvostranski opaž  pasovnih temeljev."]
[null,"m2",69.8," temelji, nastavki",null,null,0]
[]
["2.","Opaž čelnega zaključka talne plošče, višine 10cm "]
[null,"m1",53.7,null,null,null,0]
[]
["3.","Opaž horizontalnih vezi višine 20cm"]
[null,"m1",128.2,null,null,null,0]
[]
["4.","Opaž vertikalnih vezi v stenah."]
[null,"m2",16.3,null,null,null,0]
[]
["5.","Opaž nosilcev in preklad, komplet s "]
[null,"podpiranjem do višine 3m."]
[null,"m2",9.9,null,null,null,0]
[]
["6.","Dobava in naprava lesene strešne konstrukcije po"]
[null,"projektu in statičnem izračunu, komplet z dobavo in "]
[null,"vgradnjo ustreznih sider."]
[null,"Poraba lesa 0,050 m3/m2 tlorisne projekcije"]
[null,"Kompletno s protiinsekticidnim premazom celotne konstrukcije"]
[null,"m2",67.9,null,null,null,0]
[]
["7.","Dobava in montaža elementov strešne konstrukcije"]
[null,"iz lepljenenega lesa, kompletno s finalzacijo"]
[null,"celotna površina fino brušena, inpregnirana in finalno lakirana"]
[null,"m1",5.5," vmesna lega dim. 16/24cm",null,null,0]
[null,"m1",8," povezovalnik dim. 16/26 cm",null,null,0]
[null,"m1",2," pokončnik dim. 16/16cm",null,null,0]
[]
["8.","Opaž strešin s slepim - neskoblanim opažem deb. 2cm"]
[null,"Kompletno s protiinsekticidnim premazom "]
[null,"m2",83,null,null,null,0]
[]
["9.","Dobava in letvanje strešin s prezračevalnimi in pritrdilnimi"]
[null,"letvami 4/5cm za pokrivanje z opečno kritino (npr. Tondach Sulm)"]
[null,"m2",83,null,null,null,0]
[]
["10.","Dobava in montaža letev 4/5cm za ojačitev"]
[null,"napušča na čelnih previsih (glej detajl)"]
[null,"m1",18,null,null,null,0]
[]
["11.","Dobava in montaža deske vzdolžno ob kapni legi in "]
[null,"me špiravci na zuannji strani, višine 16+16cm"]
[null,"m1",19.5,null," ",null,0,null,null,null," "]
[]
["12.","Dobava in naprava lesene stropne konstrukcije po"]
[null,"projektu in statičnem izračunu, komplet z dobavo in "]
[null,"vgradnjo ustreznih sider."]
[null,"Kompletno s protiinsekticidnim premazom celotne konstrukcije"]
[null,"m2",32.4,null,null,null,0]
[]
["13.","Dobava in izdelava poda iz desk deb. 2cm nad stropniki"]
[null,"Kompletno s protiinsekticidnim premazom "]
[null,"m2",32.4,null,null,null,0]
[]
[null,"SKUPAJ TESARSKA DELA",{"$nulls":4},0]
[]
[]
[{"$nulls":5},"cena € za enoto","cena € za količino"]
["V.","KROVSKA DELA"]
[]
["1.","Dobava in polaganje sekundarne kritine - "]
[null,"parapropustna folija (npr. Tyvec Solid)"]
[null,"m2",83,null,null,null,0]
[]
["2.","Dobava in pokrivanje strehe z opečno kritino po izgledu podobna"]
[null,"korcem (napr. Tondach engubirana rdeče barve)"]
[null,"na že pripravljene letve, komplet z ustreznim številom"]
[null,"prezračevalnih komadov in ventilacijskim pasom ob kapu"]
[null,"m2",83,null,null,null,0]
[]
["3.","Izdelava in pokrivanje prezračevalnega slemena"]
[null,"za izbrano kritino, vsa pomožna dela na objektu; "]
[null,"obračun po tekočem metru;"]
[" ","m1",10.3,null,null,null,0,null,null," "]
[]
["4.","Dobava in izdelava čela strešine z zaključnim čelnim"]
[null,"strešnikom (Tondach), vsa pomožna dela na objektu; "]
[null,"obračun po tekočem metru;"]
[" ","m1",16.2,null,null,null,0,null,null," "]
[]
["5.","Dobava in montaža ventilacijskega prezračevalnega elementa"]
[null,"nad streho fi 125 iz programa proizvajalvca kritine, kompletno"]
[null,"kd",5,null,null,null,0]
[]
[null,"SKUPAJ KROVSKA DELA",{"$nulls":4},0]
[]
[]
[{"$nulls":5},"cena € za enoto","cena € za količino"]
["VI.","FASADERSKA DELA"]
[]
["1.","Naprava fasadnega odra višine do 10 m iz H elementov"]
[null,"m2",120,null,null,null,0]
[]
["2.","Dobava in izdelava fasadne izolacije z lepljenjem"]
[null,"lamel kamene volne debeline 10cm (npr. Tervol FP-PL-B ),"]
[null,"vključno z izolacijo špalet"]
[null,"m2",94.6,null,null,null,0]
[]
["3.","Dobava in montaža elementov strešnega venca iz polistirena"]
[null,"enostavne trikotne oblike dim 25/40cm -glej detajl"]
[null,"m1",20.4,null,null,null,0]
[]
["4.","Dobava in montaža elementov strešnega venca iz polistirena"]
[null,"enostavne trikotne oblike dim 25/52cm - glej detajl"]
[null,"m1",16,null,null,null,0]
[]
["5.","Izdelava tankoslojen fasade - enotno preko stenske izolacije"]
[null,"in preko elementov strešnih vencev z"]
[null,"armirano lepilno malta po specifikaciji proizvajalca ter"]
[null,"silikatni zaključni omet, praskana struktura 2mm"]
[null,"m2",94.6,null,null,null,0]
[]
["6.","Izdelava izolacije cokla na fasadi s ploščami ekstrudiranega "]
[null,"polistirena deb. 8cm (npr. Fragmat Termodur)"]
[null,"m2",19.6,null,null,null,0]
[]
["7.","Dobava in izdelava mineralnega tankoslojnega ometa cokla  "]
[null,"z armirano lepilno malto in praskanim zaključnim slojem"]
[null,"enako kot ostala fasada"]
[null,"m2",14,null,null,null,0]
[]
["8.","Dobava in izdelava izolacije zidu v podstrešju"]
[null,"z lamelami kamene volne deb.10cm (npr. Tervol FP-PL-B ),"]
[null,"m2",10.9,null,null,null,0]
[]
[null,"SKUPAJ FASADERSKA DELA",{"$nulls":4},0]
[]
[]
[]
["VII.","KANALIZACIJA ",null,null,null,"cena € za enoto","cena € za količino"]
[]
["1.","Strojni izkop jarka za kanalizacijo v terenu III. ktg"]
[null,"z delnim odlaganjem izkopanega materiala ob robu  "]
[null,"izkopa in delnim odvozom na gradbiščno deponijo"]
[null,"m3",43.2,null,null,null,0]
[]
["2.","Zasip jarka z izkopanim materialom"]
[null,"z nabijanjem v plasteh po 30 cm"]
[null,"m3",34.6,null,null,null,0]
[]
["3.","Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi PVC "]
[null,"v tlak. Komplet z peščeno posteljico oz. obbetonirano"]
[null,"fi 50             m1",4,null,null,null,0]
[null,"fi 75             m1",18,null,null,null,0]
[null,"fi 100              m1",41.7,null,null,null,0]
[null,"fi 125              m1",9.8,null,null,null,0]
[]
["4.","Dobava in naprava klasičnin peskolovov iz betonske cevi fi 30cm, "]
[null,"viš. 80cm, komplet z izkopom,"]
[null,"podložnim betonom in obbetoniranjem"]
[null,"ter opremljen je z beton. pokrovom."]
[null,"kd",1,null,null,null,0]
[]
["5.","Dobava in naprava klasičnih peskolovov iz betonske cevi fi 30cm, "]
[null,"viš. 80cm, komplet z izkopom,"]
[null,"podložnim betonom in obbetoniranjem"]
[null,"ter opremljen je z LTŽ pokrovom."]
[null,"kd",1,null,null,null,0]
[]
["6.","Naprava klasičnih revizijskih jaškov fi 50cm,"]
[null,"komplet z obdelavo dna in z inox smradotesnim pokrovom"]
[null,"pokrovom 50/50 z vgrajenim tlakom"]
[null,"Jaški globine 70cm."]
[null,"kd",1,null,null,null,0]
[]
["7.","Naprava klasičnih revizijskih jaškov fi 450cm,"]
[null,"komplet z obdelavo dna in z inox pokrovom"]
[null,"pokrovom 40/450 z vgrajenim tlakom"]
[null,"Jaški globine do 100cm."]
[null,"kd",1,null,null,null,0]
[]
["8.","Dobava in montaža tipskega požiralnika z LTŽ rešetko 40/40cm"]
[null,"kd",1,null,null,null,0]
[]
["9.","Dobava in montaža prefabriciranega lovilca olj"]
[null,"fi 80cm, h 100 cm, prostornina 0,43m3"]
[null,"vstopni jašek z gobičastim pokrovom "]
[null,"(npr. Regeneracija tip NV2)"]
[null,"kd",1,null,null,null,0]
[]
["10.","Kompletna izdelava ponikovalnice fi 80 cm- po detajlu"]
[null,"kd",1,null,null,null,0]
[]
["11.","Komplet izdelava 12 m3 dvoprekatne greznice."]
[null,"(izkop, opaž, armatura, beton, pokrovi, izolacija)"]
[null," - strojni izkop grdbene jame"]
[null,"m3",58,"cca",null,null,0]
[null," - zasip gradbene jame"]
[null,"m3",42,"cca",null,null,0]
[null," - odvoz odvečnega materiala"]
[null,"m3",5,"cca",null,null,0]
[null," - podložni beton MB10"]
[null,"m3",0.5,null,null,null,0]
[null," - betoniranje sten in plošče MB 30"]
[null,"m3",7.4,null,null,null,0]
[null," - dodatek za vodotesen beton"]
[null,"m3",7.4,null,null,null,0]
[null," - opaž sten"]
[null,"m2",79.1,null,null,null,0]
[null," - opaž plošče"]
[null,"m2",3.3,null,null,null,0]
[null," - betonski pokrovi 60x60cm"]
[null,"kd",2,null,null,null,0]
[]
[null,"SKUPAJ  KANALIZACIJA ",{"$nulls":4},0]
[]
[]
[]
[]
["VII.","KOMUNALNI PRIKLJUČKI",null,null,null,"cena € za enoto","cena € za količino"]
[]
["1.","Strojni izkop jarka za vodovodni in električni priključek "]
[null,"v terenu III. ktg z delnim odlaganjem izkopanega materiala "]
[null,"ob robu izkopa in delnim odvozom na gradbiščno deponijo"]
[null,"m3",362.9,null,null,null,0]
[]
["2.","Dobava in naprava peščene posteljice in zasip cevi s peskom"]
[null,"oz. drobljencem 0-20mm"]
[null,"m3",145.2,null,null,null,0]
[]
["3.","Zasip jarka z izkopanim materialom"]
[null,"z nabijanjem v plasteh po 30 cm"]
[null,"m3",217.7,null,null,null,0]
[]
["4.","Odstranjevanje obstoječega asfalta cestišča s predhodnim"]
[null,"zarezovanjem ob robovih "]
[null,"m2",72,"cca",null,null,0]
[]
["5.","Krpanje obstoječega asfalta cestišča s predhodno izdelavo"]
[null,"stabilizacijskega betona deb. 30cm"]
[null,"m2",72,"cca",null,null,0]
[]
["6.","Nakladanje humusa in dovoz z gradb. deponije, raztiranje"]
[null,"(nad izkopom za priključke), fino planiranje in zatravitev"]
[null,"m2",317,"cca",null,null,0]
[]
["7.","Kompletna izdelava AB vodomernega jaška"]
[null,"dim. 130/130/180 cm, s pokrovom iz rebraste pločevine."]
[null,"( po detajlu v načrtu strojnih instalacij)"]
[null,"kd",1,null,null,null,0]
[]
["8.","Kompletna izdelava vodovodnega jaška fi 60cm"]
[null,"s pokrovom iz rebraste pločevine."]
[null,"( po detajlu v načrtu strojnih instalacij)"]
[null,"kd",1,null,null,null,0]
[]
["9.","Odvoz odvečnega materiala od izkopa,"]
[null,"z nakladanjem, na stalno urejeno deponijo do 5 km"]
[null,"vključno s takso"]
[null,"m3                    ",0,"cca",null,null,0]
[]
[null,"SKUPAJ  KOMUNALNI PRIKLJUČKI",{"$nulls":4},0]
[]
[]
[]
["IX.","ZUNANJA UREDITEV",null,null,null,"cena € za enoto","cena € za količino"]
[]
["1.","Dobava in vgrajevanje nosilne tamponske plasti ( TD32)"]
[null,"v sloju 30cm, dostop, parkirišče"]
[null,"m3",106.8,null,null,null,0]
[]
["2.","Fino planiranje in niveliranje tamponske površine"]
[null,"m2",356,null,null,null,0]
[]
["3.","Dobava in kompletna vgradnja cestnih betonskih robnikov deb. 15cm"]
[null,"m1",86,null,null,null,0]
[]
["4.","Dobava in izdelava nosilnega in finega sloja asfata ( BB8 3cm + BD16 5cm)"]
[null,"na predhodno izdelano podlago"]
[null,"m2",356,null,null,null,0]
[]
["5.","Dobava in montaža betonskih vrtnih robnikov deb. 10cm"]
[null,"m1",28.5,null,null,null,0]
[]
["6.","Dobava in raztiranje nasutja iz soških prodnikov fi20-40mm"]
[null,"m3",4.6," med objektom in robnikom",null,null,0]
[null,"m3",0.4," ob pokopal. zidu",null,null,0]
[]
[null,"Izdelava zunanje klopi in vodnjaka ob pokopališkem zidu"]
[null,"kompletna izdelava po opisu in detajlu:"]
["7.","a) točkovnih betonskih temeljev 30x40x35cm (2kom), 20x40x35cm (2kom) in 40x40x35cm (1kom),",null,null,null,"="]
[]
["8.","b) sedežne klopi dolžine 2x150cm, širine 40cm, sestavljene iz AB podpor 20x40x45,5cm (3kom), lesenih horizontalnih letev 8x6cm iz trdega lesa, ki so pritjene na AB podpore preko ploščatega inox železa 60x350x5mm (4kom). Površina AB podstavkov je zaglajena (po potrebi kitana) in barvana z 2x belo fasadno barvo, letve so površinsko premazane s temeljnim in 3x lazurnim premazom v svetlorjavi barvi naravnega lesa (kot npr. odtenek Belton super št. 93 hrast).",null,null,null,"="]
[]
["9.","c) elementa za začasno odlaganje rož in podobnega, izdelanega kot AB kvader dimenzij 70x40x52cm s steno 10cm; notranji volumen kvadra je lahko zapolnjen z »balastom« (ploščami stiropora, votlaki...) ali pa opažen z izgubljenim (neodstranljivim) opažem. Površina elementa (razen vertikalne stranice zadaj proti obstoječemu pokopališčemu zidu, ki je nedosegljiva) je zaglajena (po potrebi kitana) in barvana z 2x belo fasadno barvo.",null,null,null,"="]
[]
["10.","d) podstavka in vodnega korita. Podstavek je izdelan kot AB kvader dimenzij 50x45x55cm s steno 10cm, z odprtino v stranski steni 25x25cm, v kateri so vgrajena revizijska pločevinasta vratca za dostop v prostor podstavka do odtočnega sifona. Vodno korito je izdelano kot prefabriciran betonski element iz vodotesnega betona dimenzij 60x45x25cm z debelino stene 6cm, zaokroženimi notranjimi vogali v koritu in naklonom dna korita proti odtoku. Vidna površina podstavka in zunanja površina korita je zaglajena (po potrebi kitana) in barvana z 2x belo fasadno barvo, notranja površina korita je iz fino zaglajenega betona. Sestavni del korita je odtočni sifon in stenska pipa, vključno z njuno vgradnjo.",null,null,null,"="]
[]
["11.","e) »obloge« pokopališkega zidu v delu vodnega korita dimenzij 160x120cm, izdelane iz armiranega grobega ometa debeline 5cm, dodatno sidranega v pokopališki zid, površinsko zaključenega s finim ometom in barvane z 2x belo fasadno barvo.",null,null,null,"="]
[]
["12.","Nakladanje humusa in dovoz z gradb. deponije, "]
[null,"raztiranje, fino planiranje in zatravitev"]
[null,"m2",155,"cca",null,null,0]
[]
["13.","Dobava in zasaditev drevesa vrste lipovec (Tilia cordata), skupaj z izkopom jame dimenzij cca 60x60x80cm, potrebnim gnojilom, zasutjem in oporo steblu."]
[null,"kd",1,null,null,null,0]
[]
[null,"SKUPAJ  ZUNANJA UREDITEV ",{"$nulls":4},0]
[]
[]
[]
["B)","OBRTNIŠKA DELA"]
[]
["I.","KLEPARSKA DELA",null,null,null,"cena € za enoto","cena € za količino"]
[]
[null,"Vsi izdelki so iz bakrene pločevine"]
["1.","Dobava in montaža strešnih visečih žlebov polkrožne oblike "]
[null,"premera 15cm, z zgornjimi nosilnimi kljukami,"]
[null,"s spojnim in tesnilnim materialom"]
[null,"m1",20.6,null,null,null,0]
[]
["2.","Dobava in montaža odtočnih "]
[null,"okroglih cevi, komplet s spojnim materialom"]
[null,"m1",7.4,null,null,null,0]
[]
["3.","Dobava in montaža odtočnih kotličkov"]
[null,"kd",2,null,null,null,0]
[]
["4.","Dobava in montaža zaključne pločevine na kapu  r.š. 25cm"]
[null,"m1",20.6,null,null,null,0]
[]
["5.","Dobava in montaža čelnih strešnih obrob r.š. 30cm"]
[null,"m1",16.8,null,null,null,0]
[]
[null,"SKUPAJ KLEPARSKA DELA",{"$nulls":4},0]
[]
[]
[]
["II.","MIZARSKA DELA  ",null,null,null,"cena € za enoto","cena € za količino"]
[]
[null,"Kompletna izdelava po opisu in grafičnih prilogah v projektu ter"]
[null,"kompletna montaža:"]
[]
["1."]
[null,"kd",1,null,null,null,0]
[]
["2."]
[null,"kd",2,null,null,null,0]
[]
["3."]
[null,"kd",1,null,null,null,0]
[]
["4."]
[null,"kd",2,null,null,null,0]
[]
["5."]
[null,"kd",1,null,null,null,0]
[]
["6."]
[null,"kd",2,null,null,null,0]
[]
["7."]
[null,"m2",17,null,null,null,0]
[]
["8."]
[null,"m2",4.6,null,null,null,0]
[]
["9."]
[null,"m2",8.5,null,null,null,0]
[]
["10.","Dobava in polaganje toplotne izolacije zidu z mineralno volno deb. 2x4 cm"]
[null,"( npr. Tervol DP-3) položena med podkonstrukcijo lesenega opaža + "]
[null,"vodoodbojna parapropustna folija j (npr. Tyvec Solid) "]
[null,"(zunanja stena proti pokritemu predprostoru)"]
[null,"m2",8.5,null,null,null,0]
[]
["11.","Dobava in polaganje toplotne izolacije strehe z mineralno volno deb. 16 cm med špiravci +"]
[null,"mineralna volna deb. 6cm pod špiravci ( npr. Tervol DP-3) + parna ovira na stikih lepljena "]
[null,"(npr. Tyvec VCL) (strop v poslovilnem prostoru)"]
[null,"m2",25,null,null,null,0]
[]
[]
["12.","Izdelava obloge iz lesenega stropnega opaža na pero in vtor, pritrjenega"]
[null,"na leseno podkonstrukcijo, komplet s podkonstrukcijo."]
[null,"Opaž je izdelan iz smerekovega lesa visoke kvalitete brez grč in smolnic."]
[null,"Debelina opaža je 18mm, širima lamel 12cm, stik med lamelami max. 2mm."]
[null,"Opaža je premazan enako kot stenski opaž."]
[null,"(strop v poslovilnem prostoru)"]
[null,"m2",22.4,null,null,null,0]
[]
["13.","Dobava in polaganje toplotne izolacije spuščenega stropa z mineralno volno deb. 20cm"]
[null,"(npr. Tervol DP-3) + parna ovira na stikih lepljena spodaj (npr. Tyvec VCL) +"]
[null,"vodoodbojna parapropustna folija zgoraj (npr. Tyvec Solid) "]
[null,"(strop v pomožnih prostorih)"]
[null,"m2",17.9,null,null,null,0]
[]
["14.","Dobava in izdelava obloge stropa iz mavčnokartonskih plošč "]
[null,"deb. 1,25cm, pritrjenih na spodnjo stran stropnikov,"]
[null,"kompletno z izdelavo robnih zaključkov ter bandažiranjem"]
[null,"in kitanjem stikov - pripravljeno za oplesk"]
[null,"(strop v pomožnih prostorih)"]
[null,"m2",17.9,null,null,null,0]
[]
["15.","Izdelava obloge iz lesenega stropnega opaža na pero in vtor, pritrjenega"]
[null,"na spodnjo stran lesenih stropnikov."]
[null,"Opaž je izdelan iz smerekovega lesa visoke kvalitete brez grč in smolnic."]
[null,"Debelina opaža je 18mm, širima lamel 12cm, stik med lamelami max. 2mm."]
[null,"Opaža je premazan enako kot stenski opaž."]
[null,"(nadkrit predprostor)"]
[null,"m2",13,null,null,null,0]
[]
["16.","Obloga sohe strešne konstrukcije s skoblano desko širine 16cm"]
[null,"gladko brušeno in površinsko premazano s temeljnim in laklazurnim premazom"]
[null,"m1",4,null,null,null,0]
[]
["17.","Dobava in montaža izvlečnih podstrešnih stopnic 70x50cm"]
[null,"kd",1,null,null,null,0]
[]
[null,"Kompletna izdelava elementov notranje opreme po opisu "]
[null,"in grafičnih prilogah v projektu ter kompletna montaža:"]
[]
["18."]
[null,"kd",1,null,null,null,0]
[]
["19."]
[null,"kd",4,null,null,null,0]
[]
["20."]
[null,"kd",1,null,null,null,0]
[]
["21."]
[null,"kd",1,null,null,null,0]
[]
[null,"SKUPAJ MIZARSKA DELA",{"$nulls":4},0]
[]
[]
[]
["III.","KAMNOSEŠKA DELA",null,null,null,"cena € za enoto","cena € za količino"]
[]
["1.","Dobava in montaža kamnitih zunanjih okenskih polic"]
[null,"iz kamna granit  Rosa beta ali podobno."]
[null,"Police debeline 3 cm, širine do 10 cm, "]
[null,"z vzdolžnim in stranskim odkapom"]
[null,"m1",2.1,null,null,null,0]
[]
["2.","Dobava in montaža kamnitih notranjih okenskih polic"]
[null,"iz kamna granit  Rosa beta ali podobno."]
[null,"Police debeline 3 cm, širine do 10 cm, "]
[null,"m1",2.1,null,null,null,0]
[]
["3.","Dobava in raztiranje nasutja na tlaku s belimi prodniki 40-60mm"]
[null,"m3",0.6,null,null,null,0]
[]
["4.","Dobava in polaganje notranjega tlaka iz naravnega kamna deb. 3cm"]
[null,"poliran Repen v objektu, lepljen na že izdelan estrih,"]
[null,"komplet s pomožnimi deli "]
[null,"m2",15.4,null,null,null,0]
[]
["5.","Dobava in montaža zidnega zaključka tlaka s kamnito obrobo"]
[null,"poliran Repen, višine 10cm"]
[null,"m1",9.2,null,null,null,0]
[]
["6.","Dobava in motaža zaključka kamnitega tlaka oz. pripira"]
[null,"ob vratih iz satinirane inox lamele"]
[null,"m1",5.6,null,null,null,0]
[]
["7.","Dobava in polaganje zunanjega tlaka iz naravnega kamna deb. 3cm"]
[null,"štokan Repen , lepljen na že izdelan estrih,"]
[null,"komplet s pomožnimi deli "]
[null,"m2",68,null,null,null,0]
[]
["8.","Dobava in montaža zidnega zaključka tlaka s kamnito obrobo"]
[null,"štokan Repen, višine 10cm"]
[null,"m1",5.4,null,null,null,0]
[]
["9.","Dobava in kompletna vgradnja kamitega robnika šir. 10cm"]
[null,"štokan Repen, višine 20cm"]
[null,"m1",41.1,null,null,null,0]
[]
[null,"SKUPAJ KAMNOSEŠKA DELA",{"$nulls":4},0]
[]
[]
[]
["IV.","KERAMIČARSKA DELA",null,null,null,"cena € za enoto","cena € za količino"]
[]
["1.","Dobava in polaganje ( lepljenje na izdelan estrih )"]
[null,"notranje talne gres keramike - srednjega cenovnega razreda"]
[null,"Komplet s fugiranjem iin pomožnimi deli"]
[null,"m2",17.9,null,null,null,0]
[]
["2.","Dobava in polaganje stenskega zaključka "]
[null,"enake kvalitete kot talna keramika"]
[null,"m1",19.3,null,null,null,0]
[]
["3.","Dobava in polaganje stenske keramike do višine 200cm "]
[null,"Komplet s fugiranjem in robnimi zaključki."]
[null,"m2",30.9,null,null,null,0]
[]
[null,"SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA",{"$nulls":4},0]
[]
[]
[]
["V.","SLIKOPLESKARSKA DELA"]
[{"$nulls":5},"cena € za enoto","cena € za količino"]
["1.","Pleskanje in predhodno kitanje sten in stropov z "]
[null,"disperzijsko barvo, dve roki v tonu po izbiri investitorja"]
[null,"m2",167.9,null,null,null,0]
[]
[null,"SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"List2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}