{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["gradbena dela","rekapitulacija","ovitek"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"gradbena dela","index":0,"n_rows":204,"n_cols":6,"rows_kept":204,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,4],[16,1,16,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"INVESTITOR: "]
[null,"OBČINA KANAL OB SOČI, Trg svobode 23, Kanal"]
[]
[null,"OBJEKT:"]
[null,"TRŽNICA S PARKIRIŠČEM V KANALU"]
[]
[]
[null,"GRADBENA DELA "]
[]
[]
[null,"Splošno:"]
[null,"Dela je potrebno  izvajati  v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo."]
[null,"Opomba:"]
[null,"Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine na objektu in obdelave kontrolirati po veljavnih načrtih, detajlih in opisih.Vse količine obstoječega stanja je potrebno kontrolirati  skupaj z projektno dokumentacijo (morebitna neskladja je potrebno preveriti in o le teh obvestiti pooblaščenega predstavnika investitorja oziroma  odgovornega nadzornika projekta)"]
[null,"Za vsa dela je potrebno voditi gradbeno knjigo in  dnevnik o izvajanju del in jih obračunati po dejansko opravljenih količinah, kar potrdi nadzorni organ investitorja. "]
[]
["A.","PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA"]
[]
["1.","Zakoličba objekta, katero izvede pooblaščena družba s pooblastilom za izvajanje geodetskih storitev"]
[null,null,"kom",1,0,0]
[]
["2.","Izdelava prečnih ter vzdolžnih profilov, določitev globin ter zavarovanje obstoječih komunalnih naprav"]
[null,null,"kom",1,0,0]
[]
["3.","Ureditev gradbišča ( postavitev  zaščitne ograje po obodu gradbišča, ureditev elektro in vodovodnega priključka , postavitev vseh potrebnih gradbiščnih tabel, ter drugih del, ki so potrebna za varno delo na gradbišču) "]
[null,null,"kom",1,0,0]
[]
["4.","Strojno rušenje obstoječega suho zloženega kamnitega zidu ob cesti višine do 2,10m debeline cca 50 cm vključno z temeljem zidu okvirne dimenzije 100x50 cm, z nakladanjem na transportno sredstvo ter odvozom na lokalno deponijo gradbenih odpadkov ter plačilom vseh komunlnih taks in drugih pristojnosti "]
[null,null,"m3",118.3,0,0]
[]
["5.","Strojno rezanje ter odstranitev asfalta debeline 4+6 cm z direktnim nakladanjem materiala na transportno sredstvo in odvozom na reciklažo"]
[null,null,"m2",33.5,0,0]
[]
[]
[null,"SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[]
["B.","ZEMELJSKA DELA "]
[]
[null,"Splošno:"]
[]
[null,"Izkopi in odvozi so obračunani v m3 v raščenem stanju, zasip in tampon so obračunani po m3 v utrjenem stanju. "]
[]
[]
["1.","Površinski odkop humusa količine nad 200 m3 povprečne globine do 30 cm z odrivom na gradbiščno deponijo in nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na deponijo "]
[null,null,"m3",248.46,0,0]
[]
["2.","Široki strojni izkop III KTG količine nad 200 m3 z nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na deponijo s plačilom komunalnih taks"]
[null,null,"m3",2351.43,0,0]
[]
["3.","Strojni izkop pasovnih temeljev v III KTG globine do 1 m s pravilnim odsekavanjem stranic in dna izkopa, nakladanjem zemlje na transportno sredstvo in odvozom na deponijo splačilom komunalnih taks "]
[null,null,"m3",131.47,0,0]
[]
["4.","Strojni izkop točkovnih temeljev v III KTG globine do 1 m s pravilnim odsekavanjem stranic in dna izkopa, nakladanjem zemlje na transportno sredstvo in odvozom na deponijo splačilom komunalnih taks"]
[null,null,"m3",27.55,0,0]
[]
["5.","Planiranje dna gradbene jame s točnostjo 3,00 cm, povprečnim izkopom cca 0,05 m3/m2 vključno z strojnim valjanjem in odvozom izkopanega materiala na gradbiščno deponijo "]
[null,null,"m2",1327.31,0,0]
[]
["6.","Dobava in razstiranje gramoznega tampona v debelini 25 cm vključno s strojnim valjanjem in komprimiranjem do modula stisljivosti min 100 Mpa do kote peščene podlage "]
[null,null,"m3",371.83,0,0]
[]
["7.","Izdelava delno ročnega in delno strojnega izkopa na mestih izvedbe podbetonitanja obstoječega zidu z A. B. slopi z nakladanjem zemlje na transportno sredstvo in odvozom na deponijo splačilom komunalnih taks"]
[null,null,"m3",82.69,0,0]
[]
["8.","Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v terenu  III KTG globine do 1 m s pravilnim odsekavanjem stranic in dna izkopa, nakladanjem zemlje na transportno sredstvo in odvozom na deponijo splačilom komunalnih taks "]
[null,null,"m3",143.88,0,0]
[]
["9.","Široki strojni izkopv terenu  III KTG  za montažo separatorja mineralnih olj z nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na deponijo s plačilom komunalnih taks"]
[null,null,"m3",52.88,0,0]
[]
[null,"Zasip kanalizacijskih jarkov, kanalov in jam po končanih delih z materialom od izkopa, vključno z nabijanjem v plasteh po 20,00 cm in potrebnim transportom materiala"]
[null,null,"m3",121.55,0,0]
[]
[null,"SKUPAJ:",null,null,null,0]
{"$rows_empty":13}
["C.","BETONSKA DELA"]
[]
["1.","Dobava, ravnanje, čiščenje in polaganje ter vezanje srednje komplicirane rebraste armature RA 400/500  premera do 12 mm "]
[null,null,"kg",7521.34,0,0]
[]
["2.","Dobava, ravnanje, čiščenje in polaganje ter vezanje srednje komplicirane rebraste armature RA 400/500  premera nad 12 mm "]
[null,null,"kg",9416.39,0,0]
[]
["3.","Dobava, obdelava, čiščenje, polaganje in vezanje  armaturnih mrež  MAG 500/560 "]
[null,null,"kg",5166.7,0,0]
[]
["4.","Dobava in strojno vgrajevanje podložnega betona C12/15 ( MB 15 ),  debeline 10 cm pod pasovne temelje, preseka  konstrukcije do 0,12 m3/m2  vključno z vsemi transporti in pomožnimi deli"]
[null,null,"m3",16.33,0,0]
[]
["5.","Dobava in strojno vgrajevanje betona C25/30 (MB 30 ), preseka konstrukcije nad 0,30 m3/m1, v armiranobetonske slope za podbetoniranje zidu"]
[null,null,"m3",82.96,0,0]
[]
["6.","Dobava in strojno vgrajevanje betona C25/30 (MB 30 ), preseka konstrukcije nad 0,30 m3/m1, v armiranobetonske temelje oziroma temeljne grede"]
[null,null,"m3",84.88,0,0]
[]
["7.","Dobava in strojno vgrajevanje betona C25/30 (MB 30 ), preseka konstrukcije nad 0,30 m3/m1, v armiranobetonski podporni nosilec"]
[null,null,"m3",44.46,0,0]
[]
["8.","Dobava in strojno vgrajevanje betona C25/30 (MB 30 ), preseka konstrukcije nad 0,30 m3/m1, v armiranobetonske stene "]
[null,null,"m3",172.32,0,0]
[]
["9.","Dobava in strojno vgrajevanje betona C25/30 (MB 30 ), preseka konstrukcije 0,20 - 0,30 m3/m1, v armiranobetonske stene "]
[null,null,"m3",33.15,0,0]
[]
[null,"SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["D.","TESARSKA DELA "]
[]
["1.","Dobava materiala in izdelava dvostranskega ravnega opaža  za pasovne temelje , z lesenim opažem vključno z opaženjem razopaženjem, čiščenjem ter sortiranjem materiala (nevidni beton)"]
[null,null,"m2",94.45,0,0]
[]
["2.","Dobava materiala in izdelava enostranskega  ravnega opaža za  Armirano betonske slope dim. 80x110 cm pri izvedbi podbetoniranja obstoječega opornega zidu, z lesenim opažem vključno z opaženjem razopaženjem, čiščenjem ter sortiranjem materiala ( neviden beton )"]
[null,null,"m2",52.71,0,0]
["3.","Dobava materiala in izdelava  ravnega opaža  za nosilec  dim 85x60 cm, nad armiranobetonskimi slopi z podpiranjem od 1,50 - 3,50 m , z lesenim opažem vključno z opaženjem razopaženjem, čiščenjem ter sortiranjem materiala (nevidni beton)"]
[null,null,"m2",111.97,0,0]
[]
["4.","Dobava materiala in izdelava enostranskega ravnega opaža  za  vidne armiranobetonske stene opornega zidu višine 1,55 - 3,50 m, z lesenim opažem vključno z opaženjem razopaženjem, čiščenjem ter sortiranjem materiala (upoštevati je potrebno opiranje opaža za že navedeno višino in kvaliteten opaž za  viden beton)"]
[null,null,"m2",131.28,0,0]
[]
["5.","Dobava materiala in izdelava dvostranskega ravnega opaža  za viden beton betonskega korita  , z lesenim opažem vključno z opaženjem razopaženjem, čiščenjem ter sortiranjem materiala (upoštevati je potrebno kvaliteten opaž za  viden beton)"]
[null,null,"m2",94.71,0,0]
[]
[6,"Dobava materiala in izdelava enostranskega ravnega opaža  za  vidne armiranobetonske stene opornega zidu višine 1,70 m, z lesenim opažem vključno z opaženjem razopaženjem, čiščenjem ter sortiranjem materiala (upoštevati je potrebno opiranje opaža za že navedeno višino in kvaliteten opaž za  viden beton)"]
[null,null,"m2",131.28,0,0]
[]
["7.","Dobava materiala,( montaža in demontaža po končanih delih ) lahkih kovinskih ali lesenih, odrov višine do 6,00 m, naprava podstavka z obračunom amortizacije, in prevozom do mesta vgradnje (Obračun po m2 enkratne fasadne površine)"]
[null,null,"m2",386.16,0,0]
[]
["8.","Dobava materiala in izdelava prebijev           ( barbakani )za odvodnjavanje zaledne vode za opornim zidom dim 15x15cm , z lesenim opažem vključno z opaženjem razopaženjem, čiščenjem ter sortiranjem materiala (upoštevati je potrebno kvaliteten opaž za  viden beton)"]
[null,null,"kd",30,0,0]
[]
["9.","Dobava materiala in izdelava dvostranskega ravnega opaža  za vidni beton obodnega zidca ob pločniku, z lesenim opažem vključno z opaženjem razopaženjem, čiščenjem ter sortiranjem materiala (upoštevati je potrebno kvaliteten opaž za  viden beton)"]
[null,null,"m2",153.6,0,0]
[]
["10.","Dobava materiala in izdelava dvostranskega  opaža v radiju oziroma krivini za vidni beton obodnega zidca ob pločniku, z lesenim opažem vključno z opaženjem razopaženjem, čiščenjem ter sortiranjem materiala (upoštevati je potrebno kvaliteten opaž za  viden beton)"]
[null,null,"m2",62.4,0,0]
[]
[null,"SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[]
[]
["E.","KANALIZACIJA in ZUNANJA DELA "]
[]
["1.","Označba, zarisovanje in zavarovanje trase obstoječih komunalnih vodov - Obračun po dejanskih stroških !"]
[]
["2.","Zakoličba in zarisovanje trase  nove fekalne in meteorne kanalizacije, določitev globine vodov in jaškov"]
[null,null,"m1",169.26999999999998,0,0]
[]
["3.","Dobava vsega potrebnega materiala ter postavitev ter zavarovanje prečnih in vzdolžnih profilov"]
[null,null,"m1",169.27,0,0]
[]
["4.","Dobava materiala in polaganje PVC  kanalizacijskih   cevi SN16 vključno  obdelavo stikov s tesnilnim materialom, vsemi fazonskimi kosi, izdelavo padcev po projektu, ter polnim obbetoniranjem z betonom MB 20  min 10 cm nad temenom cevi"]
["a.","cev DN 160","m1",18.5,0,0]
[]
["b.","cev DN 200","m1",62.6,0,0]
[]
["c.","cev DN 250","m1",21.5,0,0]
[]
["d.","cev DN 300","m1",66.67,0,0]
[]
[]
["5.","Naprava vodotesnega revizijskega jaška iz plastičnih mas ( poliester) cevi preseka 800 mm komplet z zabetoniranjem temeljev in oblikovanjem dna (prehodni kosi, ki zagotavljajo vodotesnost) komplet z betonskim temeljem MB20 in AB vencem MB 30 s pokrovom 600×600 mm za težek promet nosilnosti 250 kN, globine do 2,0 m"]
[null,null,"kd",5,0,0]
[]
["6.","Naprava vodotesnega revizijskega jaška iz plastičnih mas ( poliester) cevi preseka 600 mm komplet z zabetoniranjem temeljev in oblikovanjem dna (prehodni kosi, ki zagotavljajo vodotesnost) komplet z betonskim temeljem MB20 in AB vencem MB 30 s pokrovom 600×600 mm za težek promet nosilnosti 250 kN, globine do 2,0 m"]
[null,null,"kd",4,0,0]
[]
["7.","Izdelava peskolova iz betonskih cevi, krožnega prereza 40 cm, globine 1,5 m, z LTŽ pokrovom 400×400mm z okvirjem , komplet s betonskim temeljem MB20, AB vencem MB30 "]
[null,null,"kd",3,0,0]
[]
["8.","Izdelava cestnega požiralnika s peskolovom iz betonskih cevi, krožnega prereza 45 cm, globine 1,5 m, z izvedbo vtoka skozi litoželezno rešetko tip IMP art. 401 velikosti 400×400 mm z okvirjem, komplet s betonskim temeljem MB20, AB vencem MB30  "]
[null,null,"kd",5,0,0]
[]
["9.","Dobava in montaža kovinskega separatorja ogljikovodikov - tipskega koalescenčnega lovilca olj, z by pasom NG 15 celoten pretok 75  l/s, z vso opremo  in potrebnimi prekati E/N 858- 1class l ( 5 mg/l ) ,globine do 2,50 m z izdelavo podstavka MB20 (temeljna plošča debeline 20cm), dobavo LTŽ pokrova za težki promet z plaščem in pokrovom v povozni izvedbi, komplet z vsemi pomožnimi deli, podložnim betonom, nastavki za revizijske jaške (v ceno so všteti priklopi dotočnih in odtočnih cevi) in LTŽ pokrovi DN400, komplet z vsemi pirpravljalnimi deli."]
[null,null,"kd",1,0,0]
[]
["10.","Dobava materiala in polaganje PVC  drenažnih   cevi SN16 vključno  obdelavo stikov , izdelavo padcev po projektu, ter polnim obsutjem z  peščenimi kroglami  min 30 cm nad temenom cevi ter zaščito drenažnega sloja z filcem"]
[null,null,"m1",81.5,0,0]
[]
["11.","Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca BD22 v debelini 5 cm\n"]
[null,null,"m2",33.15,0,0]
[]
["12.","Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona BB11 iz zmesi zrn 0/11 mm iz  karbonatnih kamnin v debelini 3 cm\n"]
[null,null,"m2",33.15,0,0]
[]
[null,"SKUPAJ:",null,null,null,0]

{"sheet":"rekapitulacija","index":1,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"REKAPITULACIJA"]
[]
[]
[]
[]
[null,"GRADBENA DELA"]
[]
["A.","PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA",null,null,null,0]
["B.","ZEMELJSKA DELA ",null,null,null,0]
["C:","BETONSKA DELA",null,null,null,0]
["D.","TESARSKA DELA",null,null,null,0]
["E.","KANALIZACIJA in ZUNANJA DELA ",null,null,null,0]
[]
[null,"GRADBENA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[null,null,null,"DDV 20 %",null,0]
[]
[null," SKUPAJ z DDV - jem",null,null,null,0]

{"sheet":"ovitek","index":2,"n_rows":20,"n_cols":3,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Objekt: ","TRŽNICA KANAL - I. faza"]
[null,null," "]
[]
[]
[]
[null,"Naročnik:","OBČINA KANAL OB SOČI, Trg svobode 23, Kanal"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"POPIS DEL  "]
[]
[null,null,"GRADBENIH DEL"]