{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["ZUNANJI VODOVOD","NOTRANJI VODOVOD","OGREVANJE","POHLAJEVANJE","PREZRAČEVANJE","REKAPITULACIJA"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":5,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"ZUNANJI VODOVOD","index":0,"n_rows":70,"n_cols":7,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDIZMERAMI ZA STROJNE INSTALACIJE"]
[]
[null,"ZUNANJI VODOVOD",null,null,null,"cana € za enoto","cena € za količino"]
[null,"Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material."]
[]
[1,"IZVEDBA PRIKLOPA"]
[null,"v obstoječem vodovodnem jašku, vključno z:"]
["*","zaustavitev delovanja primarnega vodovoda"]
["*","izdelava priklopa na primarrni vodovod, vključno s potrebnimi fazonskimi kosi"]
["*","vključno ves pritrdilni, vijačni in tesnilni material."]
["Op:","dela se izvajajo pod nadzorom upravitelja vodovoda"]
[null,null,"kpl",1,null,null,0]
[]
[2,"CEV IZ POLIETILENA"]
[null,"visoke gostote PE 80 izdelane za NP12,5. Cevi so izdelane v skladu z JUS G.C6.601 oz. DIN 8074, skupaj z varilnim materialom"]
[null,"d32 x 3,0","m",310,null,null,0]
[null,"d25 x 2,3","m",19,null,null,0]
[]
[3,"ZAŠČITNA CEV"]
[null,"hladne sanitarne vode PE d40","m",19,null,null,0]
[null,"hladne sanitarne vode PE d50 (pod cestiščem)","m",71,null,null,0]
[]
[4,"PREHODNI KOS"]
[null,"jeklo - PEHD d32x3ob prehodu iz obstoječega vodomernega jaška","kos",1,null,null,0]
[null,"PEHD - PP DN20 ob prehodu iz revizijskega jaška v hišno instalacijo","kos",1,null,null,0]
[]
[5,"OPOZORILNI TRAK"]
[null,"s kovinskim vložkom položen 40 cm nad temenom cevi, z napisom POZOR VODOVOD za detekcijo trase "]
[null,null,"m",320,null,null,0]
[]
[6,"OPREMA JAŠKOV"]
[]
["A","KROGELNA PIPA"]
[null,"za vodo, tesnili in vijaki, PN16, kratka izvedba, ohišje iz prešane medenine "]
[null,"DN20","kos",3,null,null,0]
[]
["B","HORIZONTALNI HIŠNI VODOMER "]
[null,"Dobava in montaža z holendri, spojnim in tesnilnim materialom"]
[null,"Proizv.: AQUAMETRO","kos",1,null,null,0]
[null,"Tip:PMK 15"]
[null,"DN15"]
[]
["C","ČISTILNI KOS"]
[null,"z navojnimi priključki, PN16 vključno s spojnim in tesnilnim materilaom."]
[null,"DN 20","kos",1,null,null,0]
[]
[]
["D","NEPOVRATNI VENTIL"]
[null,"iz medenine za PN16"]
[null,"DN 20","kos",1,null,null,0]
[]
["E","PIPA ZA PRAZNENJA SISTEMA"]
[null,"vključno s spojnim in tesnilnim materialom."]
[null,"DN 15","kos",2,null,null,0]
[]
[7,"DEZINFEKCIJA"]
[null,"in spiranje cevovodov za pitno vodo, z vodo, dezinfekcijsko sredstvo klor, skupaj z jemanjem vzorcev in poročilom"]
[null,null,"kos",1,null,null,0]
[]
[]
[8,"PRIPRAVLJALNA DELA"]
[null," zarisovanje, izmere in tlačni preizkus s hladnim vodnim tlakom 12 bar ..."]
[null,null,"%",2,null,null,0]
[]
[9,"PREVOZ"]
[null,"materiala na gradbišče in zavarovanje"]
[null,null,"%",3,null,null,0]
[]
[null,"SKUPAJ ZUNANJI VODOVOD:",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"NOTRANJI VODOVOD","index":1,"n_rows":118,"n_cols":7,"rows_kept":118,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"NOTRANJI VODOVOD",null,null,null,"cana € za enoto","cena € za količino"]
[]
[null,"Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material."]
[]
[1,"CEVOVODI"]
[null,"plastične cevi vodene v zidnih regah ali vidno, za mrzlo vodo, izolirane z izolacijo iz sintetičnega kavčuka 9 mm,  komplet s fitingi, spojnim in tesnilnim materialom, montaža s fuzijskim spajanjem"]
["npr.:","Aquatherm"]
[null,"DN 20 (32x5,4)","m",4,null,null,0]
[null,"DN 15 (25x4,2)","m",22,null,null,0]
[]
[2,"CEVOVODI"]
[null,"plastične cevi vodene v zidnih regah ali vidno, za toplo sanitarno vodo, izolirane z izolacijo iz sintetičnega kavčuka 13 mm,  komplet s fitingi, spojnim in tesnilnim materialom, montaža s fuzijskim spajanjem"]
["npr.:","Aquatherm"]
[null,"DN 15 (25x4,2)","m",11,null,null,0]
[]
[3,"ODTOČNE KANALIZACIJSKE CEVI"]
[null,"in fitingi s tesnili, fazonskimi komadi z gumij tesnilom in spojnim materialom. "]
[null,"Ø  110","m",1,null,null,0]
[null,"Ø  50","m",6,null,null,0]
[null,"Ø  32 (kondenzni vodi T.Č.)","m",11,null,null,0]
[]
[4,"TALNI SIFON"]
[null,"z nastavljivim vtokom priključek DN50, odtok DN56/50, material PP, z nasadnim kosom in okvirjem rešetke, rešetka iz nerjavnega jekla, nazivne mere okvirja rešetke 150x150 mm"]
[null,null,"kos ",2,null,null,0]
[]
[5,"TALNI SIFON"]
[null,"iz ABS-a, odtokom DN50, z demontažno smradno zaporo in nastavljivim vtočnim lijakom, zaščitnim pokrovom, rešetka iz nerjavnega jekla"]
[null,null,"kos ",1,null,null,0]
[]
[6,"OGLEDALO"]
[null,"iz brušenega stekla , komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid"]
[null,null,"kos",2,null,null,0]
[]
[7,"DRŽALO ZA PAPIRANTE BRISAČE"]
[null,"medeninast, kromiran obojestransko vpet s pritrdilnim materialom"]
[null,null,"kos",2,null,null,0]
[]
[8,"DRŽALO ZA TOALETNI PAPIR"]
[null,"medeninast, kromiran komplet s pritrdilnim materialom","kos",2,null,null,0]
[]
[]
[9,"METLICA ZA WC"]
[null,"skupaj z držalom za metlico"]
[null,null,"kos",2,null,null,0]
[]
[10,"KOŠ ZA SMETI"]
[null,"s pokrovom, odpiranje z nožnim pritiskom"]
[null,null,"kos",2,null,null,0]
[]
[11,"DRŽALO ZA MILO"]
[null,"medeninas, kromiran komplet s pritrdilnim materialom"]
[null,null,"kos",2,null,null,0]
[]
[12,"UMIVALNIK"]
[null,"sestoječ iz:"]
[null,"školjka iz sanitarnega porcelana vel. 500x380 mm"]
[null,"stoječa enoročna mešalna baterija Ø15 z veznima cevkama in kotnima ventiloma Ø15"]
[null,"sifon za umivalnik z odlivnim ventilom, s čepom in držalom"]
[null,null,"kos",2,null,null,0]
[]
[13,"ENOJNO POMIVALNO KORITO"]
[null,"sestoječe iz:"]
[null,"stoječa enoročna mešalna baterija Ø15 z veznima cevkama in kotnima ventiloma Ø15"]
[null,"odlivni ventil Ø32, s čepom in držalom"]
[null,null,"kos",1,null,null,0]
[]
[14,"WC ŠKOLJKA"]
[null,"talna, sestoječa iz:"]
[null,"školjka iz sanitarnega porcelana "]
[null,"sedežna deska"]
[null,"izplakovalni kotliček z odsesovalno garnituro in sprožilnim mehanizmom"]
[null,"gibka vezna cevka Ø15 mm"]
[null,"kotni ventil  Ø15 mm"]
[null,null,"kos",2,null,null,0]
[]
[15,"TLAČNI ELEKTRIČNI GRELNIK VODE"]
[null,"podpultne izvedbe, možnost poljubne nastavitve temeprature vode do 75°C, prikaz delovanja električnega grelca"]
["Npr:"," proizvod GORENJE TIKI GT 15U"]
[null,"V=15 l     ",null,null," "]
[null,"P= 2 kW, U=230 V"]
[null,"dim.: 500 x 350 x 310"]
[null,null,"kos",1,null,null,0]
[]
[16,"VARNOSTNO NEPOVRATNI VENTIL"]
[null,"z notranjim navojem, NP10 vključno s tesnilnim materialom"]
[null,"DN 15","kos",1,null,null,0]
[]
[]
[]
[]
[17,"KROGELNI VENTIL"]
[null,"izdelan iz medenine z navojnimi priključki za PN16 za toplo in mrzlo vodo, vključno s tesnilnim materialom."]
[null,"DN 15","kos",1,null,null,0]
[]
[18,"DEZINFEKCIJA"]
[null,"cevi mrzle in tople vode"]
[null,null,"kpl",1,null,null,0]
[]
[19,"TLAČNI PREIZKUS"]
[null,"s hladno vodo p=10 bar, komplet z izdelavo zapisnika"]
[null,null,"kpl",1,null,null,0]
[]
[]
[20,"GRADBENA POMOČ"]
[null,"instalaterjem: prebijanje, zazidava odprtin, vratnje lukenj"]
[null,null,"%",2,null,null,0]
[]
[21,"PRIPRAVLJALNA  IN ZAKLJUČNA DELA"]
[null,"zarisovanje, izmere, poizkusno obratovanje"]
[null,null,"%",3,null,null,0]
[]
[22,"PREVOZ in ZAVAROVANJE"]
[null,"materiala na gradbišče "]
[null,null,"%",2,null,null,0]
[]
[null,"SKUPAJ NOTRANJI VODOVOD:",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"OGREVANJE","index":2,"n_rows":25,"n_cols":7,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[622,1,622,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"ELEKTRIČNO OGREVANJE",null,null,null,"cana € za enoto","cena € za količino"]
[]
[null,"Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material."]
[]
[]
[1,"ELEKTRIČNI RADIATOR"]
[null,"z osvetljenimi stikali, tremi nastavitvami moči: 800, 1200 in 2000W, z 24h programsko uro z natančnostjo 15 min, 1.6 m dolgim el. priključnim kablom."]
["npr.:","Proizvod: VORTICE"]
[null,"Tip: CALDORE RT"]
[null,"Pmax = 2 kW"]
[null,null,"kos",3,null,null,0]
[]
[]
[2,"PRIPRAVLJALNA DELA"]
[null,"zarisovanje, izmere, poiskusno obratovanje"]
[null,null,"%",2,null,null,0]
[]
[3,"PREVOZ"]
[null,"materiala na gradbišče in zavarovanje"]
[null,null,"%",1,null,null,0]
[]
[]
[null,"SKUPAJ OGREVANJE:",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"POHLAJEVANJE","index":3,"n_rows":62,"n_cols":9,"rows_kept":62,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"POHLAJEVANJE",null,null,null,"cana € za enoto","cena € za količino"]
[]
[null,"Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material."]
[]
[1,"KLIMATSKA NAPRAVA - TOPLOTNA ČRPALKA"]
[null,"split izvedbe za hlajenje in ogrevanje sestavljene iz:"]
[null,"zunanje kompresorsko-kondenzatorske enote"]
[null,"notranje stenske enote z vgrajenim izmenjevalnikom in ventilatorjem"]
[null,"daljinski mikroprocesorski upravljalnik temperature"]
[null,"nosilci za montažo zunanje enote na steno"]
[null,"komplet monta"]
[null,"komplet montaža in zagon naprave"]
["npr.:","tip: RAS 13 GKHP-ES2 / 13 GAH-ES2"]
[null,"Qh=3,7 kW"]
[null,"Qg=4,2 kW"]
[null,"N=1,2 kW"]
[null,null,"kpl",1,null,null,0]
[]
[2,"BAKRENE BREZŠIVNE CEVI Z IZOLACIJO"]
[null,"zvezne, po DIN 1786 - F22, komplet s parozaporno izolacijo iz ekspandiranega polimera (b=9 mm)"]
[null,"1/2''","m",10,null,null,0]
[null,"1/4”","m",10,null,null,0]
[]
[3,"TLAČNI PREIZKUS"]
[null,"tesnjenja cevovoda z vodo, preizkusni tlak =1,3x kratni delovni tlak, vključno s čepi in priključki."]
[null,null,"kos ",1,null,null,0]
[]
[4,"GRADBENA POMOČ"]
[null,"instalaterjem: prebijanje, zazidava odprtin, vratnje lukenj"]
[null,null,"%",3,null,null,0]
[]
[5,"PRIPRAVLJALNA DELA"]
[null,"zarisovanje, izmere, poiskusno obratovanje"]
[null,null,"%",2,null,null,0]
[]
[6,"PREVOZ"]
[null,"materiala na gradbišče in zavarovanje"]
[null,null,"%",1,null,null,0]
[]
[]
[null,"SKUPAJ POHLAJEVANJE:",{"$nulls":4},0]
{"$rows_empty":17}
[{"$nulls":8},50]
[{"$nulls":8},50]

{"sheet":"PREZRAČEVANJE","index":4,"n_rows":67,"n_cols":7,"rows_kept":67,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"PREZRAČEVANJE",null,null,null,"cana € za enoto","cena € za količino"]
[]
[null,"Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material."]
[]
[]
[1,"ODVODNI VENTILATOR  "]
[null,"enohitrostni, nadometni, skupaj z montažnim in spojnim materialom,"]
["npr.:","Proizvod: OERRE"]
[null,"Tip: COMPACT 100"]
[null,"N= 45 W, U=230 V"]
[null,"q= 85 m3/h, dp= 12 Pa"]
[null,"Vezan na stikalo luči."]
[null,null,"kos",2,null,null,0]
[]
[]
[2,"PREZRAČEVALNI VENTIL"]
[null,"za odvod zraka, izdelan iz jeklene pločevine. Sestavljajo ga:"]
[null,"ohišje"]
[null,"sedež ventila"]
[null,"premični krožnik"]
[null,"Ventil je prirejen za vgradnjo na zračni kanal in je dobavljen skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom."]
[null,"Proizvod: IMP Klima"]
[null,"Tip: PV-1"]
[null,"Velikost: fi 125","kos",3,null,null,0]
[]
[]
[3,"ALUMINIJASTA VRATNA REŠETKA:"]
[null,"za izenačevanje tlakov med prostori, sestavljajo jo:"]
[null,"nosilni okvir"]
[null,"kapličasto oblikovane lamele"]
[null,"Rešetka je prirejena za vgradnjo v vrata in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom."]
[null,"tip: AR-4/P"]
[null,"Velikost: 325x125","kos",4,null,null,0]
[]
[4,"FLEKSIBILNE CEVI"]
[null,"aluminijaste, neizolirane, okrogle, za povezavo zračnih kanalov in distribucijskih elementov"]
[null,"fi 125","m",10,null,null,0]
{"$rows_empty":8}
[5,"ZRAČNI KANALI"]
[null,"Odvodna PVC cev s fitingi, tesnilnim in spojnim materialom"]
[null,"fi 125","m",20,null,null,0]
[]
[]
[]
[6,"GRADBENA POMOČ"]
[null,"instalaterjem: prebijanje, zazidava odprtin, vratnje lukenj"]
[null,null,"%",3,null,null,0]
[]
[7,"PRIPRAVLJALNA DELA"]
[null,"zarisovanje, izmere, poizkusno obratovanje"]
[null,null,"%",2,null,null,0]
[]
[8,"PREVOZ"]
[null,"materiala na gradbišče in zavarovanje"]
[null,null,"%",1,null,null,0]
[]
[]
[null,"SKUPAJ PREZRAČEVANJE:",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"REKAPITULACIJA","index":5,"n_rows":8,"n_cols":4,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"ZUNANJI VODOVOD:"]
[null,"NOTRANJI VODOVOD:"]
[null,"OGREVANJE:"]
[null,"POHLAJEVANJE:"]
[null,"PREZRAČEVANJE:"]
[]
[null,"SKUPAJ:",null,0]