{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["VEŽICA AVČE"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"VEŽICA AVČE","index":0,"n_rows":208,"n_cols":6,"rows_kept":208,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDIZMERAMI ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE",null,null," "]
[]
["A.","GRADBENA DELA","EM","KOL","cena € za enoto","cena € za količino"]
[]
[]
[1,"Dolbenje, rezanje kamnitega zidu (stanovanjska.hiša Avče5) po zunanji fasadi dim 10x10 cm"]
[null,"vzidava cevi Ø 75 mm od konzole do KJ 1, sanacija fasade v prvotno stanje","met",7,null,0]
[]
[2,"Izdelava kabelske kanalizacije dim 0,4x1,0 m med Elektro kabelskim  jaškom KJ 1 in"]
[null,"kabelskim jaškom pod KPMO z dvema stigmaflex cevema Ø 110 mm ","met",0,null,0]
[]
[3,"Izdelava kabelskega jaška z betonsko cevjo Ø 80 cm in pokrovom za lažji ","kpl ",3,null,0]
[null,"promet (5 t)"]
[]
[4,"Izdelava kabelskega jaška z betonsko cevjo Ø 80 cm in pokrovom za težji ","kpl ",6,null,0]
[null,"promet (40 t)"]
[]
[5,"Polaganje stigmaflex cevi Ø 110 mm v že izdelano kabelsko kanalizacijo","met",650,null,0]
[]
[6,"Polaganje stigmaflex cevi Ø 50 mm v že izdelano kabelsko kanalizacijo (javna razsvetljava)","met",8,null,0]
[]
[7,"Izdelava temelja za zunanjo svetilko z salonit cevjo fi 30 cm in vrhnjo ploščo dim 40x40 cm","kpl ",1,null,0]
[{"$nulls":4},"Skupaj:",0]
[8,"Nepredvidena dela","% ",3,null,0]
[]
["A.","SKUPAJ GRADBENA DELA",null,null,null,0]
[]
["B","SVETILKE",null,null,"cena € za enoto","cena € za količino"]
[]
[null,"Svetilke komplet z veznim, pritrdilnim materialom, montažo in priklopom!"]
[]
[1,"Indirektna zunanja svetilka z opalnim difuzorjem, pocinkanim stebrom in temeljno ploščo IP65"]
[null,"H = 3,8 m, MR 1874.155m TIP Stud 1x150 W, MT s sijalko 1x150 W, E 40","kpl",1,null,0]
[]
[2,"Svetilka stenska (poslovilni prostor) Sijaj Hrastnik tip Ligea (16x16 mm), 1X60 W"]
[null,"komplet z drobnim in pritrdilnim materialom","kos",4,null,0]
[]
[3,"Svetilka stenska (svetlobnik zadaj) Sijaj Hrastnik tip Titanus 2X100 W, S-259 015"]
[null,"komplet z drobnim in pritrdilnim materialom","kos",2,null,0]
[]
[4,"Svetilka stropna (poslovilna ploščad) Intra tip Hube 40 W (srebrno-siva) Satin Irano"]
[null,"komplet z drobnim in pritrdilnim materialom","kos",4,null,0]
[]
[5,"Vgradna stropna svetilka po izbiri arhitekta (soha v utoru), Sijaj Hrastnik Apalo HC 52 916"]
[null,"komplet z drobnim in pritrdilnim materialom","kos",2,null,0]
[]
[6,"Nadgradna stropna svetilka po izbiri arhitekta (shramba, prostor svojci, sanitarije) Disano Oblo"]
[null,"Disano Oblo 747 FC 32 komplet z drobnim in pritrdilnim materialom","kos",8,null,0]
[]
[7,"Svetilka talna (osvetlitev križa) po izbiri arhitekta Disano Minifloor E27 1x50 W"]
[null,"komplet z vgradno dozo, drobnim in pritrdilnim materialom","kos",1,null,0]
[]
[8,"Svetilka varnostne razsvetljave Menvier Cooper 11 W, 1h","kos",3,null,0]
[]
["C","SKUPAJ SVETILKE",null,null,null,0]
[]
["C","STIKALA",null,null,"cena € za enoto","cena € za količino"]
[]
[1,"Podometna stikala, 10/16A, komplet z negorljivo instalacijsko dozo,"]
[null,"drobnim, veznim in montažnim materialom, komplet "]
[null,"enopolno","kos",5,null,0]
[null,"menjalno","kos",4,null,0]
[null,"preklopno 1-0-2 (razsvetljava križ)","kos",1,null,0]
[null,"enopolno z lučko","kos",2,null,0]
[2,"Dobava in vgradnja stikalnega tabloja ST-P, kot VIMAR Plana, "]
[null,"komplet z negorljivo instalacijsko dozo za vgradnjo 14 elementov, "]
[null,"ter vgrajenimi osmimi enopolnimi stikali","kpl",1,null,0]
[]
["C","SKUPAJ STIKALA",null,null,null,0]
[]
["D","VTIČNICE IN FIKSNI PRIKLJUČKI",null,null,"cena € za enoto","cena € za količino"]
[]
[1,"Vtičnice podometne, komplet z negorljivo instalacijsko dozo"]
[null,"in pritrdilnim materialom, komplet:"]
[null,"16A, 250V, 50Hz, ( P+N+Pe)","kos",5,null,0]
[]
[2,"Vtičnice podometne s pokrovom, komplet z negorljivo instalacijsko dozo"]
[null,"in pritrdilnim materialom, komplet:"]
[null,"16A, 250V, 50Hz, ( P+N+Pe)","kos",4,null,0]
[]
[3,"Fiksni priključki, 230V, 16A, p/o - n/o, komplet z "]
[null,"dozo in pritrdilnim in montažnim materialom, 1f, ","kos",8,null,0]
[]
["D","SKUPAJ VTIČNICE IN FIKSNI PRIKLJUČKI",null,null,null,0]
[]
["E","VODOVNI MATERIAL"]
[{"$nulls":4},"cena € za enoto","cena € za količino"]
[1,"Kabel uvlečen v instalacijske zaščitne cevi"]
[]
[null,"NYM 2 x 1,5 mm2","m",30,null,0]
[null,"NYM-J 3 x 1,5 mm2","m",250,null,0]
[null,"NYM-J 4 x 1,5 mm2","m",20,null,0]
[null,"NYM-J 3 x 2,5 mm2","m",200,null,0]
[null,"NYM-J 5 x 2,5 mm2","m",0,null,0]
[null,"NYY-J 4 x 10 mm2","m",12,null,0]
[null,"NYY-J 4 x 35 mm2 (dovod) komplet z tokovnimi sponkami)","m",420,null,0]
[null,"Kabelska glava za zunanjo montažo (kabel 35 mm2)","kpl",1,null,0]
[null,"Kabelski čevlji 35 mm2","kos",4,null,0]
[null,"Tokovne sponke 35 mm2","kos",4,null,0]
[null,"NYY-J 4 x 16 mm2 (javna razsvetljava)","m",420,null,0]
[null,"Kabelska glava za zunanjo montažo (kabel 16 mm2)","kpl",1,null,0]
[null,"Kabelski čevlji 16 mm2","kos",4,null,0]
[null,"Tokovne sponke 16 mm2","kos",4,null,0]
[null,"H07V-K 6 mm2","m",50,null,0]
[]
[2,"Doza za izenačitev potencialov DIP ( kot tip PS49 ) "]
[null,"komplet z zbiralko, drobnim in veznim materialom","kos",2,null,0]
[]
[3,"Doza za izenačitev potencialov GIP ( kot tip PS49 ), "]
[null,"komplet z zbiralko, drobnim in veznim materialom","kos",1,null,0]
[]
[4,"Instalacijske cevi, komplet s spojnim in pritrdilnim materialom"]
[null,"I.C. fi 16-23 mm","m",650,null,0]
[]
[5,"Sodelovanje pri zagonu strojnih instalacij "]
[null,"in tehnoloških porabnikov, ocena","ur",8,null,0]
[]
[6,"Priklop elementov avtomatike, "]
[null,"komplet z funkcijskim preverjanjem delovanja","ur",8,null,0]
[]
[7,"Dobava in montaža temeljnega,strelovodnega ozemljila - pocinkani valjanec FeZn 25x4 mm"]
[null,"ozemljila ob dovodnem kablu","met",420,null,0]
[]
["E","SKUPAJ VODOVNI MATERIAL",null,null,null,0]
[]
["F","STIKALNI BLOK",null,null,"cena € za enoto","cena € za količino"]
[]
[1,"Kabelska priključno merilna omarica KPMO, kot PMO 3 NG K ( PREBIL d.o.o. )"]
[null,"v skladu z zahtevami pristojne elektro službe, komplet z vgrajeno opremo:"]
[]
[null,"Trifazni  števec delovne energije 5-85 A z dajalnikom impulzov","kos",1,null,0]
[]
[null,"Varovalno podnožje, PKI 00/3p","kos",1,null,0]
[]
[null,"Varovalni vložki, NV 00 CI SI 20A","kos",3,null,0]
[]
[null,"Tarifni odklopnik, štiripolni, kot TO 432000, In=20A ","kos",1,null,0]
[]
[null,"Prenapetostni odvodnik: kot PROTEC B2","kos",3,null,0]
[]
[]
[null,"Drobni in vezni material, napisne ploščice","%",10,null,0]
[]
[null,"Skupaj kabelsko priključno merilna omarica KPMO","kpl",1,null,0]
[]
[2,"Tipski podomeni stikalni blok kleti SB, izdelana kot kovinska omarica,"]
[null,"za vgradnjo min. 32 elementov, komplet z vgrajeno opremo: "]
[null,"Stikalni blok","kos",1,null,0]
[null,"Bremenski ločilnik, kot SV 340/3p","kos",1,null,0]
[null,"FID stikalo 40/0,3 A, 3P","kos",1,null,0]
[null,"Prenapetostni odvodnik, kot PROTEC C","kos",3,null,0]
[]
[null,"C 10A, 1p","kos",4,null,0]
[null,"C 16A, 1p","kos",11,null,0]
[null,"Ničelna, zaščitna zbiralnica","kos",1,null,0]
[null,"Drobni, vezni in montažni material","%",10,null,0]
[]
[null,"Skupaj stikalni blok SB","kpl",1,null,0]
[]
[]
["F","SKUPAJ STIKALNI BLOKI",null,null,null,0]
[]
[{"$nulls":4},"cena € za enoto","cena € za količino"]
["G","STRELOVOD"]
[null,"dobava in polag.valjanca FeZn 25x4 mm","m",0,null,0]
[null,"dobava in montaža zidnih nosilcev","kos",4,null,0]
[null,"dobava in montaža križnih spojk","kos",30,null,0]
[null,"dobava in montaža Rf žice fi 8","m",30,null,0]
[null,"dobava in mont.slemenskih nosilcev Rf žice","kos",7,null,0]
[null,"dobava in mont.stešnih nosilcev Rf žice","kos",6,null,0]
[null,"dobava in montaža merilnih sponk","kos",2,null,0]
[null,"dobava in montaža mehanskih zaščit strelovda","kos",2,null,0]
[null,"Rf - FeZn sponke","kos",2,null,0]
[null,"žlebne sponke","kos",2,null,0]
[null,"Rf trak za razne spoje","kos",1,null,0]
[null,"sponka za glavno izenačitev potencialov","kos",1,null,0]
[]
[]
["F","SKUPAJ STRELOVOD",null,null,null,0]
[]
[]
[null,"REKAPITULACIJA"]
["A.","SKUPAJ GRADBENA DELA",null,null,null,0]
["A.","SKUPAJ SVETILKE",null,null,null,0]
["B.","SKUPAJ STIKALA",null,null,null,0]
["C.","SKUPAJ VTIČNICE IN FIKSNI PRIKLJUČKI",null,null,null,0]
["D.","SKUPAJ VODOVNI MATERIAL",null,null,null,0]
["E.","SKUPAJ STIKALNI BLOKI",null,null,null,0]
["D.","OZEMLIT.IN STRELOVOD.INŠTALACIJE",null,null,null,0]
[]
[null,"VSE SKUPAJ",null,null,null,0]
[null,"PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA","%",2,null,0]
[null,"MERITVE ELEKTRIČNE INSTALACIJE","%",1.5,null,0]
[null,"SPUŠČANJE V POGON","%",1.5,null,0]
[null,"TRANSPORTNI STROŠKI","%",3,null,0]
[null,"DROBNI MATERIAL, NEPREDVIDENA DELA","%",4,null,0]
[null,"IZDELAVA CERTIFIKATOV POOBLAŠČENIH ORGANIZACIJ","%",3,null,0]
[]
[]
[null,"INVESTICIJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJ IN EL. OPREME SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"OPOMBA: "]
[null,"Gradbena in pomožna dela niso zajeta v popisu."]